

**Leistungsverzeichnis**

**Sanitärtechnik**

**Projekt: 24\_1-50-70\_0 Rapido Duschrahmen 2024-01**

**Bauherr:**

**Planung: Grohe Deutschland Vertriebs GmbH, 32457 Porta Westfalica**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

[1. Sanitärobjekte](#_Toc168481916)

[1.1. Rapido Duschrahmen](#_Toc168481917)

[1.1.1. Mono Seite 3](#_Toc168481918)

[1.1.2. Duo Seite 5](#_Toc168481919)

[1.1.3. Zubehör Seite 7](#_Toc168481920)

 Sanitärtechnik

1. Sanitärobjekte

1.1. Rapido Duschrahmen

1.1.1. Mono

1.1.1.01. GROHE Duschrahmen Rapido Mono 103993 9990

GROHE Rapido Duschrahmen Mono

Element für Mono-Brausen Unterputz-Installationen

für Brauseninstallationen mit einer Handbrause und einer Mono-Kopfbrause

vormontierte Universal-Einbaubox GROHE Rapido SmartBox (35 604)

vormontierte Wandausläufe für Hand- und Kopfbrause

vormontierte und isolierte Mischwasserleitungen

für Vorwandinstallation oder Trockenbau

Stahlrahmen, komplett vormontiert, tiefenverstellbar

2 Zuläufe unten, 1/2"

Installationstiefe 77-107 mm

 (von der Wand bis zum **fertigen Wandbelag**)

Installationstiefe 67 mm

 (von der Wand bis zur vorderen Front des Duschrahmens)

Kopfbrausenauslass um 180 mm höhenverstellbar

Dichtungsvliese

Werksseitig dichtheitsgeprüft

passend zu 2-fach Unterputz Fertigmontagesets in Kombination

 mit GROHE Rapido SmartBox

passend zu GROHE Wandanschlussbögen mit

 Außengewinde, 1/2"

passend zu GROHE Brausearme mit Außengewinde, 1/2"

perfekt kombinierbar mit Grohtherm Unterputz-Duschsystemen

 103 995 0000 und 103 996 0000

Wandwinkel 103 999 9990 für Vorwandinstallation müssen

 separat bestellt werden

Artikelnummer: 1039939990

*Lieferbar ab 3. Quartal 2024*

[***https://www.grohe.de/de\_de/-1039939990.html***](https://www.grohe.de/de_de/-1039939990.html)

 1,00 Stck 592,65 592,65

1.1.1.02. GROHE UP-Duschsystem Grohtherm Tempesta 250 Cube 103995

GROHE Grohtherm Duschsystem Unterputz mit Tempesta 250 Cube

bestehend aus:

Unterputz Thermostat-Brausebatterie mit integrierter

 2-Wege-Umstellung (24 079)

 **GROHE TurboStat** Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
 **GROHE SafeStop** Sicherheitssperre bei 38°C
 **GROHE SafeStop Plus** optional einsetzbarer Temperaturendanschlag

 bei 43°C oder 46°C

Tempesta 250 Cube Kopfbrause-Set (26 687) inklusive horizontalem

 Brausearm 380 mm

 1 Strahlart: Rain

 **GROHE Water Saving -** 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter

Tempesta 110 Cube Handbrause (26 746)

 2 Strahlarten: Rain, Jet

 **GROHE Water Saving** - maximaler Durchfluss 7.4 l/min

Euphoria Cube Wandanschlussbogen 1/2'' mit

 Wandbrausehalter (26 370)

Rotaflex Brauseschlauch 1.500 mm (28 409)

**GROHE Long-Life** Oberfläche

**GROHE DreamSpray** Perfektes Strahlbild

SpeedClean Antikalk-System

erfordert GROHE Rapido Duschrahmen Mono (103 993 9990)

Artikelnummer: 1039950000 chrom

[***https://www.grohe.de/de\_de/-1039950000.html***](https://www.grohe.de/de_de/-1039950000.html)

 1,00 Stck 761,65 761,65

1.1.1.03. GROHE UP-Duschsystem Grohtherm Tempesta 250 103996

GROHE Grohtherm Duschsystem Unterputz mit Tempesta 250

bestehend aus:

Unterputz Thermostat-Brausebatterie mit integrierter

 2-Wege-Umstellung (24 076)

 **GROHE TurboStat** Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
 **GROHE SafeStop** Sicherheitssperre bei 38°C
 **GROHE SafeStop Plus** optional einsetzbarer Temperaturendanschlag

 bei 43°C oder 46°C

Tempesta 250 Kopfbrause-Set (26 668) inklusive horizontalem

 Brausearm 380 mm

 1 Strahlart: Rain

 **GROHE Water Saving -** 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter

Tempesta 110 Handbrause (26 161)

 2 Strahlarten: Rain, Jet

 **GROHE Water Saving** - maximaler Durchfluss 7.4 l/min

Tempesta Wandanschlussbogen 1/2'' mit

 Wandbrausehalter (28 679)

Rotaflex Brauseschlauch 1.500 mm (28 409)

**GROHE Long-Life** Oberfläche

**GROHE DreamSpray** Perfektes Strahlbild

SpeedClean Antikalk-System

erfordert GROHE Rapido Duschrahmen Mono (103 993 9990)

Artikelnummer: 1039960000 chrom

[***https://www.grohe.de/de\_de/-1039960000.html***](https://www.grohe.de/de_de/-1039960000.html)

 1,00 Stck 761,65 761,65

1.1.2. Duo

1.1.2.01. GROHE Duschrahmen Rapido Duo 103994 9990

GROHE Rapido Duschrahmen Duo

Element für Duo-Brausen Unterputz-Installationen

für Brauseninstallationen mit einer Handbrause und einer Duo-Kopfbrause

vormontierter Universal Unterputz-Einbaukörper für Kopfbrausen (26 484)

 **GROHE Water Saving -** 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter pro Wasserweg

vormontierter Wandauslauf für Handbrause

vormontierte und isolierte Mischwasserleitungen

für Vorwandinstallation oder Trockenbau

Stahlrahmen, komplett vormontiert, tiefenverstellbar

2 Zuläufe unten, 1/2"

Installationstiefe 77-107 mm

 (von der Wand bis zum **fertigen Wandbelag**)

Installationstiefe 67 mm

 (von der Wand bis zur vorderen Front des Duschrahmens)

Kopfbrausenauslass um 180 mm höhenverstellbar

Dichtungsvliese

Werksseitig dichtheitsgeprüft

passend zu 3-fach Unterputz Fertigmontagesets in Kombination

 mit GROHE Rapido SmartBox

passend zu GROHE Wandanschlussbögen mit

 Außengewinde, 1/2"

passend zu Rainshower SmartActive 310 Kopfbrause-Set 430 mm,

 2 Strahlarten

perfekt kombinierbar mit Grohtherm Unterputz-Duschsystemen

 103 997 0000 und 103 998 0000

Wandwinkel 103 999 9990 für Vorwandinstallation müssen

 separat bestellt werden

Artikelnummer: 1039949990

*Lieferbar ab 3. Quartal 2024*

[***https://www.grohe.de/de\_de/-1039949990.html***](https://www.grohe.de/de_de/-1039949990.html)

 1,00 Stck 673,45 673,45

1.1.2.02. GROHE UP-Duschsystem GRT SmartC RS-SmartA 310 Cube 103998

GROHE Grohtherm SmartControl Duschsystem Unterputz mit Rainshower

 SmartActive 310 Cube

bestehend aus:

Unterputz Thermostat mit 3 Absperrventilen (29 126)

 **GROHE TurboStat** Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement

 **GROHE ProGrip** - Griff mit Rändelstruktur
 **GROHE SafeStop** Sicherheitssperre bei 38°C
 **GROHE SafeStop Plus** optional einsetzbarer Temperaturendanschlag

 bei 43°C oder 46°C

Rainshower SmartActive 310 Cube Kopfbrause-Set (26 479)

 2 Strahlarten: GROHE PureRain, ActiveRain

 inklusive horizonalem Brausearm 430 mm

RS SmartActive 130 Cube Handbrause (26 582)

 3 Strahlarten: GROHE Rain mit DripStop, Jet mit DripStop, ActiveMassage

 **GROHE Water Saving -** 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter

RS Wandanschlussbogen 1/2'' mit Wandbrausehalter eck.R ( 26 659)

Silverflex Brauseschlauch 1.500 mm (28 364)

**GROHE Long-Life** Oberfläche

**GROHE DreamSpray** Perfektes Strahlbild

SpeedClean Antikalk-System

erfordert GROHE Rapido Duschrahmen Duo (103 994 9990)

Artikelnummer: 1039980000 chrom

[***https://www.grohe.de/de\_de/-1039980000.html***](https://www.grohe.de/de_de/-1039980000.html)

 1,00 Stck 1.505,15 1.505,15

1.1.2.03. GROHE UP-Duschsystem GRT SmartC RS-SmartA 310 103997

GROHE Grohtherm SmartControl Duschsystem Unterputz mit Rainshower

 SmartActive 310

bestehend aus:

Unterputz Thermostat mit 3 Absperrventilen (29 121)

 **GROHE TurboStat** Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement

 **GROHE ProGrip** - Griff mit Rändelstruktur
 **GROHE SafeStop** Sicherheitssperre bei 38°C
 **GROHE SafeStop Plus** optional einsetzbarer Temperaturendanschlag

 bei 43°C oder 46°C

Rainshower SmartActive 310 Kopfbrause-Set (26 475)

 2 Strahlarten: GROHE PureRain, ActiveRain

 inklusive horizonalem Brausearm 430 mm

RS SmartActive 130 Handbrause (26 574)

 3 Strahlarten: GROHE Rain mit DripStop, Jet mit DripStop, ActiveMassage

 **GROHE Water Saving -** 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter

RS Wandanschlussbogen 1/2'' mit Wandbrausehalter ( 26 658)

Silverflex Brauseschlauch 1.500 mm (28 364)

**GROHE Long-Life** Oberfläche

**GROHE DreamSpray** Perfektes Strahlbild

SpeedClean Antikalk-System

erfordert GROHE Rapido Duschrahmen Duo (103 994 9990)

Artikelnummer: 1039970000 chrom

[***https://www.grohe.de/de\_de/-1039970000.html***](https://www.grohe.de/de_de/-1039970000.html)

 1,00 Stck 1.505,15 1.505,15

1.1.3. Zubehör

1.1.3.01. GROHE Wandwinkel Rapido 103999 9990

Grohe Rapido Wandwinkel für **Vorwand-Montage**

für die Befestigung der Elemente am Mauerwerk oder

 vor der Ständerwand

Verstellbarkeit 85-145 mm

Mindest-Installationstiefe 112-172 mm

 (von der Wand bis zur vorderen Front des Duschrahmens)

Befestigungsmaterial

VE: 4 Stück

Artikelnummer: 1039999990

[***https://www.grohe.de/de\_de/-1039999990.html***](https://www.grohe.de/de_de/-1039999990.html)

 1,00 Stck 32,35 32,35